六月份安全、5S现场检查情况通报
编制|：生产装备部                                                  NO:S2010-06-02
	检查地点
	存在问题
	问题图片
	责 任 部 门
	整改、处理意见

	 一车间


	1、机床水泵电机电源线外露，胶带、蛇皮管脱落。
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	一车间
	  对指出的问题能按期进行整改。

	二车间


	1、产品叠放、设备上乱放工具及其他物件；2、电源线挤压破损，电源线外露。
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	二车间


	  对指出的问题能按期进行整改。

	十车间

 
	1、压力机电源线胶带脱落；2、电风扇电源线蛇皮管破损，电源线外露。
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	十车间

维修中心、总务室
	维修中心负责对车间电源线进行全面检查；总务室负责挖线槽，将地面线全部埋入地下。车间要对电风扇实行定置摆放。


	六车间

        
	1、清洗机、磨床、电源线蛇皮管破损，电源线外露。
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	六车间


	对指出的问题能按期进行整改。
  

	四车间


	1、连续炉电机风罩脱落；2、抛丸区风扇翅折损。
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	四车间


	                         对指出的问题能按期进行整改。


	十一车间
	1、机床水泵电机电源线外露，胶带、蛇皮管脱落。
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	十一车间
	对指出的问题能按期进行整改。


	五车间
	1、清洗区风扇电源线无插头；2、磨床电源线胶带脱落，电源线外露。
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	五车间
	  对指出的问题能按期进行整改。


	七车间
	1车床照明灯电源线外露，胶带、蛇皮管脱落。
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	七车间
	对指出的问题能按期进行整改。


	八车间
	1、氧气瓶、乙炔瓶露天暴晒；2、机床照明灯灯头外露。
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	八车间
	对指出的问题能按期进行整改。


	九车间
	1、机床水泵电机接线盒无盖，电源线外露；2、数控车润滑杯罩脱落。
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	九车间
	  对指出的问题能按期进行整改。


	
	
	
	
	
	


2010年六月份现场5S综合考评情况：（满分500分）

	部门
	整理
	整顿
	清扫
	清洁
	素养
	综合得分

	一车间
	95分
	95分
	90分
	90分
	85分
	455分

	二车间
	90分
	90分
	90分
	85分
	85分
	440分

	三车间
	95分
	95分
	95分
	90分
	85分
	460分

	四车间
	85分
	85分
	90分
	85分
	85分
	430分

	五车间
	90分
	85分
	85分
	85分
	85分
	430分

	六车间
	95分
	90分
	90分
	85分
	85分
	445分

	七车间
	90分
	90分
	85分
	80分
	85分
	430分

	八车间
	85分
	85分
	85分
	85分
	85分
	425分

	九车间
	90分
	85分
	85分
	85分
	85分
	430分

	十车间
	90分
	85分
	85分
	85分
	85分
	430分

	十一车间
	90分
	85分
	85分
	90分
	85分
	435分


工作要求：

1、六月份是全国安全生产月，大部分车间、部门能按照公司“安全生产月”活动实施方案工作内容和要求认真排查、整改存在的安全隐患，并制定了有效的预防措施，但还有少数车间、部门领导对本部门安全管理工作重视不够，安全隐患排查不够细，整改不彻底。
2、经检查，大多数部门普遍存在的主要问题有：设备电器线路蛇皮管破损，胶带脱落，电源线外露。要求维修中心安排人员，对公司所有设备进行全面检修，确保电器线路安全。
安全、5S管理小组

2010年7月2日







