产品质量审核报告

	集团公司

质量管理部
	审核报告编号
	

	
	审核记录编号
	

	产品名称
	
	抽样日期
	
	抽样地点

	产品图号
	
	生产日期
	
	

	顾客名称
	
	顾客图号
	
	

	检验顺序
	检验项目
	抽取

数量n
	A级

缺陷数量
	B级

缺陷数量
	C级

缺陷数量
	总

缺陷数量
	缺陷

点数

	100
	标识
	
	
	
	
	
	

	200
	包装
	
	
	
	
	
	

	300
	外观
	
	
	
	
	
	

	400
	尺寸
	
	
	
	
	
	

	500
	性能
	
	
	
	
	
	

	600
	清洁度
	
	
	
	
	
	

	700
	理化材料
	
	
	
	
	
	

	800
	可靠性
	
	
	
	
	
	

	900
	结果
	Σ
	
	EP=
	
	QKZ=
	

	决定：           放行           报废          挑选          返工（修）

	总结：（缺陷描述）



	需要进一步采取措施：      Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）；      No

	审核员：                                        审核日期：


产品审核结果记录单

	顾客名称
	
	产品名称
	
	生产单位
	

	顾客图号
	
	产品图号
	
	生产日期
	

	检验

顺序号
	检验特性额定值
	检测量具
	n
	实际测量结果
	EP
	QKZ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核员
	
	审核日期
	
	缺陷等级
	缺陷加权数
	ΣEP
	QKZ

	审核项次数
	不合格项次数
	项次合格率
	A=严重缺陷

B=重要缺陷

C=一般缺陷
	A=系数10

B=系数5

C=系数1
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：EP=∑（缺陷数X缺陷等级系数）=缺陷点数的总和；   QKZ= 100—缺陷点数/样品数量

产品审核检验规程

	序号
	检验项目
	检验内容

	100
	抽样检验产品
	随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取。

	200
	包装物质检验
	与该产品的技术规范（如包装样本）相符。

按技术规范进行标识。

防止产品损伤。

具有给顾客的检验证书。

	300
	外观检验
	准备：给抽取的样品进行统一编号。

检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。

	400
	尺寸检验
	从图纸中选择的尺寸。

	500
	生产检验、检具检验、试装
	

	600
	物理性能检验
	抗拉强度、延伸率、硬度、扭矩、耐热性、耐冷性、有供方提供的检验书且合格。

	700
	化学性能检验
	化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验证书而且合格。

	800
	可靠性
	寿命试验、盐雾试验

	900
	审核结果
	计算缺陷点数（EP）：发现的缺陷数×系数；

计算质量特性值（QKZ）

计算项次合格率


编制/日期：                                       审核/日期：

产品审核缺陷分级规定

	缺陷

级别
	缺陷

程度
	产品审核缺陷分级

	
	
	功能
	外观
	包装
	尺寸

	A级
	严重（关键）缺陷
	产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。
	顾客因外观质量会拒收或提出申诉。
	错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。
	无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。

	B级
	重要（主要）缺陷
	不易装配或装配后影响产品功能的。
	顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。
	包装物质量达不到技术要求。
	不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。

	C级
	一般（次要）缺陷
	有缺陷但不影响装配和产品功能的。
	顾客不会因产品外观质量提出申诉。
	标识不清、错箱、合格证漏放或有误。
	尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。


编制/日期：                                   审核/日期：

产品质量审核检验计划

	集团公司

质量管理部
	产品名称
	
	审核项目
	包装        工作特性
外观        材   料

尺寸        可靠性

	
	产品图号
	
	
	

	
	生产单位
	
	
	

	产品特性

顺序号
	检验

项目
	检验特性

描述
	检验

量具
	缺陷分级
	备

注

	
	
	
	
	特殊特性
	重要特性
	一般特性
	

	100
	
	审核时从成品库或生产现场包装完成后随机抽样
	目测
	
	
	
	

	210
	包装

质量
	产品包装符合包装样本规定
	目测
	
	
	
	

	220
	
	包装物质量符合技术要求
	目测
	
	
	
	

	230
	
	文字标识符合要求,有产品合格证
	目测
	
	
	
	

	310
	产品

外观
	
	
	
	
	
	

	320
	
	
	
	
	
	
	

	401
	安装

尺寸
	
	
	
	
	
	

	402
	
	
	
	
	
	
	

	403
	
	
	
	
	
	
	

	404
	
	
	
	
	
	
	

	405
	
	
	
	
	
	
	

	406
	
	
	
	
	
	
	

	501
	工作

特性
	
	
	
	
	
	

	502
	
	
	
	
	
	
	

	503
	
	
	
	
	
	
	

	600
	清洁度
	
	
	
	
	
	

	700
	材料
	
	
	
	
	
	

	800
	可靠性
	
	
	
	
	
	


编制/日期：                               审核/日期
